
**Asennusohjeet EVHB60/100WDALI**

**Katto/seinäasennus**

1. . Asenna valaisin ruuveilla. Ruuvien kiinnitysväli 120mm (kuva 1).
2. . Asenna valaisin sopivaan kulmaan. (säädettävä asennuskulma 700~400) (kuva 2).
3. Avaa liitäntälaitekotelo ja kytke valaisin (kuva 3).




Kuva 1 Kuva 2 Kuva3

**Ripustusasennus**

1). Asenna valaisin koukkuun (kuva 1).

2). Avaa liitäntälaitekotelo ja kytke valaisin (kuva 2).



Kuva 1Kuva 2

**Tiedoksi:**

**Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen**

**Ennen valaisimen kytkemistä on aina varmistettava, että kytkentäpiste on jännitteetön.**

****